|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адепт:Управление строительством v 7.10 © ООО"Адепт" | | | | | | Форма №4 (12 граф) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | УТВЕРЖДАЮ | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| Зам. главы Администрации, начальник управления ЖКХ и ЧС | | | | | |  | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Сорокин | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Благоустройство | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173 от 28.09.2017** | | | | | | | | | | | |
| **(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)** | | | | | | | | | | | |
| **Благоустройство общественной муниципальной территории "Аллея Славы" у здания МФЦ в р.п.Сосновское по ул.1 Мая – 1 этап** | | | | | | | | | | | |
| **Основание: Ведомость объема работ** | | | | | | | | | | | |
| **Сметная стоимость: 869 418,00 руб.** | | | | | | | | | | | |
| **Средства на оплату труда: 43 273,00 руб.** | | | | | | | | | | | |
| -- оплата труда основных рабочих: 36 906,00 руб. | | | | | | | | | | | |
| -- оплата труда машинистов: 6 367,00 руб. | | | | | | | | | | | |
| **Трудозатраты: 681,17 чел.-ч** | | | | | | | | | | | |
| -- трудоемкость основных рабочих: 612,44 чел.-ч | | | | | | | | | | | |
| -- трудоемкость машинистов: 68,73 чел.-ч | | | | | | | | | | | |
| **Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 3 квартал 2017г.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
| зарплата | ЗП маш | ЗП маш | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел №1 Подъездные пути к МФЦ** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр68-9-1** | **Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала** *НР: 708,24/4 839,12; 104/104% ФОТ  СП: 408,60/2 791,80; 60/60% ФОТ* | **0,455 1000 м2 площади основания** | **25 926,53 739,35** | **6 284,94 757,68** | **18 902,24** | **11 797** | **336** | **2 860 345** | **8 601** | **87,29 39,71695** |
|  | **408-0013** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм** | **-5,2325 м3** | **278,96** |  | **278,96** | **-1 459,66** |  |  | **-1 459,66** |  |
|  | **408-0014** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм** | **-25,025 м3** | **267,98** |  | **267,98** | **-6 706,20** |  |  | **-6 706,20** |  |
|  | **408-0022** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм** | **5,2325 м3** | **276,54** |  | **276,54** | **1 447,00** |  |  | **1 447,00** |  |
|  | **408-0023** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм** | **25,025 м3** | **267,98** |  | **267,98** | **6 706,20** |  |  | **6 706,20** |  |
| **2** | **ТЕР27-06-026-01** | **Розлив вяжущих материалов** *НР: 4,26/26,98; 142/142% ФОТ  СП: 2,43/15,39; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,364 1 т** | **1 575,72 0,00** | **43,50 7,48** | **1 532,22** | **574** | **0** | **16 3** | **558** | **0 0** |
|  | **101-1561** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ** | **-0,37492 т** | **1 487,59** |  | **1 487,59** | **-557,73** |  |  | **-557,73** |  |
|  | **101-1556** | **Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130** | **0,37492 т** | **1 759,33** |  | **1 759,33** | **659,61** |  |  | **659,61** |  |
| **3** | **ТЕР27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** *НР: 420,32/2 866,98; 142/142% ФОТ  СП: 239,76/1 635,39; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,455 1000 м2 покрытия** | **58 846,41 386,06** | **2 389,34 263,49** | **56 071,01** | **26 775** | **176** | **1 087 120** | **25 512** | **38,3 17,4265** |
|  | **410-0005** | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А** | **-43,953 т** | **578,36** |  | **578,36** | **-25 420,66** |  |  | **-25 420,66** |  |
|  | **410-0011** | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В** | **43,953 т** | **495,18** |  | **495,18** | **21 764,65** |  |  | **21 764,65** |  |
| **4** | **ТЕР27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий** *НР: 728,46/4 970,00; 142/142% ФОТ  СП: 415,53/2 835,00; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,75 100 м бортового камня** | **4 367,61 674,07** | **79,54 9,21** | **3 614,00** | **3 277** | **506** | **60 7** | **2 711** | **76,08 57,06** |
|  | **413-9010** | **Камни бортовые** | **75 м** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
|  | **403-8021** | **Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)** | **75 шт** | **79,35** |  | **79,35** | **5 951,25** |  |  | **5 951,25** |  |
|  |  |  |  |  |  | **в базовых ценах** | **в текущих ценах** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого ПЗ по разделу 1:** |  |  |  | **44 807** | **306 021** |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1 493 | 10 191 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1 018 | 6 951 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 475 | 3 240 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 4 023 | 27 471 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 37 382 | 255 313 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2 384 | 16 286 |  |  |  |  |
|  |  | **Накладные расходы** |  |  |  | 1 861 | 12 703 |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная прибыль** |  |  |  | 1 066 | 7 278 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1** |  |  |  | **47 734** | **326 002** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу 1** |  |  |  | **47 734** | **326 002** |  |  |  |  |
| **Раздел №2 Площадка для стоянки автомобилей** | | | | | | | | | | | |
| **5** | **ТЕРр68-9-1** | **Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала** *НР: 132,08/903,76; 104/104% ФОТ  СП: 76,20/521,40; 60/60% ФОТ* | **0,085 1000 м2 площади основания** | **25 926,53 739,35** | **6 284,94 757,68** | **18 902,24** | **2 204** | **63** | **534 64** | **1 607** | **87,29 7,41965** |
|  | **408-0013** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм** | **-0,9775 м3** | **278,96** |  | **278,96** | **-272,68** |  |  | **-272,68** |  |
|  | **408-0014** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм** | **-4,675 м3** | **267,98** |  | **267,98** | **-1 252,81** |  |  | **-1 252,81** |  |
|  | **408-0022** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм** | **0,9775 м3** | **276,54** |  | **276,54** | **270,32** |  |  | **270,32** |  |
|  | **408-0023** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм** | **4,675 м3** | **267,98** |  | **267,98** | **1 252,81** |  |  | **1 252,81** |  |
| **6** | **ТЕР27-06-026-01** | **Розлив вяжущих материалов** *НР: 2,84/14,20; 142/142% ФОТ  СП: 1,62/8,10; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,204 1 т** | **1 575,72 0,00** | **43,50 7,48** | **1 532,22** | **322** | **0** | **9 2** | **313** | **0 0** |
|  | **101-1561** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ** | **-0,21012 т** | **1 487,59** |  | **1 487,59** | **-312,57** |  |  | **-312,57** |  |
|  | **101-1556** | **Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130** | **0,21012 т** | **1 759,33** |  | **1 759,33** | **369,67** |  |  | **369,67** |  |
| **7** | **ТЕР27-06-020-01** | **Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** *НР: 234,30/1 606,02; 142/142% ФОТ  СП: 133,65/916,11; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,255 1000 м2 покрытия** | **58 846,41 386,06** | **2 389,34 263,49** | **56 071,01** | **15 005** | **98** | **609 67** | **14 298** | **38,3 9,7665** |
|  | **410-0005** | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А** | **-24,633 т** | **578,36** |  | **578,36** | **-14 246,74** |  |  | **-14 246,74** |  |
|  | **410-0011** | **Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В** | **24,633 т** | **495,18** |  | **495,18** | **12 197,77** |  |  | **12 197,77** |  |
| **8** | **ТЕР01-01-013-08** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2** *НР: 24,94/167,70; 95/95% ФОТ Кн1=0,9  СП: 12,47/83,85; 50/50% ФОТ Кп1=0,85* | **0,051 1000 м3 грунта** | **3 899,52 93,22** | **3 795,34 468,89** | **10,96** | **200** | **5** | **194 24** | **1** | **11,41 0,58191** |
| **9** | **03-21-01-012** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км** | **89,25 1 т груза** | **11,60 0,00** | **11,60 0,00** | **0,00** | **1 035** | **0** | **1 035 0** | **0** | **0 0** |
| **10** | **ТЕР27-04-001-01** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 15см.** *НР: 112,18/766,80; 142/142% ФОТ  СП: 63,99/437,40; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,255 100 м3 материала основания (в плотном теле)** | **2 320,48 132,05** | **2 176,23 178,22** | **12,20** | **592** | **34** | **555 45** | **3** | **15,72 4,0086** |
|  | **408-0122** | **Песок природный для строительных работ средний** | **28,05 м3** | **55,14** |  | **55,14** | **1 546,68** |  |  | **1 546,68** |  |
| **11** | **ТЕР27-04-007-01** | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных** *НР: 195,96/1 334,80; 142/142% ФОТ  СП: 111,78/761,40; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,17 1000 м2 основания** | **59 011,95 316,01** | **3 813,70 493,59** | **54 882,24** | **10 032** | **54** | **648 84** | **9 330** | **36,96 6,2832** |
|  | **408-0018** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм** | **-2,55 м3** | **277,01** |  | **277,01** | **-706,38** |  |  | **-706,38** |  |
|  | **408-0022** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм** | **2,55 м3** | **276,54** |  | **276,54** | **705,18** |  |  | **705,18** |  |
|  | **408-0020** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм** | **-32,13 м3** | **268,01** |  | **268,01** | **-8 611,16** |  |  | **-8 611,16** |  |
|  | **408-0024** | **Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм** | **32,13 м3** | **261,03** |  | **261,03** | **8 386,89** |  |  | **8 386,89** |  |
| **12** | **ТЕР27-02-010-02** | **Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий** *НР: 310,98/2 120,06; 142/142% ФОТ  СП: 177,39/1 209,33; 95/95% ФОТ Кп1=0,85* | **0,32 100 м бортового камня** | **4 367,61 674,07** | **79,54 9,21** | **3 614,00** | **1 397** | **216** | **25 3** | **1 156** | **76,08 24,3456** |
|  | **413-9010** | **Камни бортовые** | **32 м** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
|  | **403-8021** | **Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)** | **32 шт** | **79,35** |  | **79,35** | **2 539,20** |  |  | **2 539,20** |  |
|  |  |  |  |  |  | **в базовых ценах** | **в текущих ценах** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого ПЗ по разделу 2:** |  |  |  | **32 654** | **223 019** |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 759 | 5 178 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 470 | 3 203 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 289 | 1 975 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3 609 | 24 656 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 26 708 | 182 413 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1 867 | 12 747 |  |  |  |  |
|  |  | **Накладные расходы** |  |  |  | 1 013 | 6 913 |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная прибыль** |  |  |  | 577 | 3 938 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2** |  |  |  | **34 244** | **233 870** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу 2** |  |  |  | **34 244** | **233 870** |  |  |  |  |
| **Раздел №3 Устройство ограждения.** | | | | | | | | | | | |
| **13** | **ТЕР07-01-054-12** | **Демонтаж: Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м {Прил. прик. Минстроя от 9 февраля 2017 г. №81/пр. п.10.2, табл.2, пп.4 гр.3 (К Км=0; Кзтр=0.7; Кзтм=0.7; Ккм=0; Квэм=0.7)}** *НР: 460,98/3 155,49; 130/130% ФОТ Кн1=0,9  СП: 283,68/1 941,84; 85/85% ФОТ Кп1=0,85* | **0,29 100 м ограды** | **3 098,52 1 132,32** | **1 966,20 229,03** | **0,00** | **898** | **328** | **570 66** | **0** | **113,687 32,96923** |
| **14** | **ТЕРр51-4-2** | **Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,7 м** *НР: 1 201,50/8 208,00; 75/75% ФОТ  СП: 720,90/4 924,80; 45/45% ФОТ* | **0,35 100 ям** | **4 577,93 4 577,93** | **0,00 0,00** | **0,00** | **1 602** | **1 602** | **0 0** | **0** | **554,9 194,215** |
| **15** | **ТЕР09-08-001-01** | **Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание** *НР: 170,91/1 168,02; 90/90% ФОТ Кн1=0,9  СП: 151,92/1 038,24; 85/85% ФОТ Кп1=0,85* | **0,35 100 столбов** | **4 254,02 318,27** | **3 704,32 284,74** | **231,43** | **1 489** | **111** | **1 297 100** | **81** | **35,64 12,474** |
|  | **201-9212** | **Стойки металлические опорные** | **35 шт.** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
|  | **401-9021** | **Бетон** | **2,219 м3** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
|  | **Прайс** | **Столбы металлические из профилированной трубы 50х50х2  Баз.цена=124.58/6.83 Тек.цена=147.00/1.18** | **76,5 м** | **(124,58)** |  | **(124,58)** | **(9 530,37)** |  |  | **(9 530,37)** |  |
|  | **Прайс** | **Столбы металлические из профилированной трубы 60х60х2,0  Баз.цена=159.18/6.83 Тек.цена=187.83/1.18** | **7 м** | **(159,18)** |  | **(159,18)** | **(1 114,26)** |  |  | **(1 114,26)** |  |
|  | **Прайс** | **Бетон на щебне П4  Баз.цена=3 516.95/6.83 Тек.цена=4 150.00/1.18** | **2,219 м3** | **(3 516,95)** |  | **(3 516,95)** | **(7 804,11)** |  |  | **(7 804,11)** |  |
| **16** | **ТЕРр68-25-3** | **Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок пожилины (Прим.)** *НР: 1 324,96/9 052,16; 104/104% ФОТ  СП: 764,40/5 222,40; 60/60% ФОТ* | **111 1 пожилина** | **15,99 11,48** | **2,18 0,00** | **2,33** | **1 775** | **1 274** | **242 0** | **259** | **1,27 140,97** |
|  | **Прайс** | **Труба профильная металлическая 40х20х2  Баз.цена=77.69/6.83 Тек.цена=91.67/1.18** | **111 м** | **(77,69)** |  | **(77,69)** | **(8 623,59)** |  |  | **(8 623,59)** |  |
| **17** | **ТЕР09-05-001-01** | **Облицовка ограждения стальным профилированным листом h-2м** *НР: 182,25/1 245,78; 90/90% ФОТ Кн1=0,9  СП: 162,00/1 107,36; 85/85% ФОТ Кп1=0,85* | **0,74 100 м2** | **353,59 302,44** | **38,50 1,70** | **12,65** | **261** | **224** | **28 1** | **9** | **32,59 24,1166** |
|  | **Прайс** | **Профлист окращенный С20-1130 толщ 0,5мм  Баз.цена=256.78/6.83 Тек.цена=303.00/1.18** | **74 м2** | **(256,78)** |  | **(256,78)** | **(19 001,72)** |  |  | **(19 001,72)** |  |
| **18** | **ТЕР09-06-001-02** | **Монтаж металлического ограждения сварного кованного (Прим.)** *НР: 252,72/1 726,92; 90/90% ФОТ Кн1=0,9  СП: 224,64/1 535,04; 85/85% ФОТ Кп1=0,85* | **0,68575 1 т конструкций** | **681,02 453,55** | **138,93 1,63** | **88,54** | **467** | **311** | **95 1** | **61** | **50,79 34,82899** |
|  | **201-9002** | **Конструкции стальные** | **0,63946 т** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  | **0,00** |  |
|  | **Прайс-лист** | **Труба профильная 25х25х1,5  Баз.цена=44 067.8/6.83 Тек.цена=52 000.00/1.18** | **0,1131 т** | **(44 067,80)** |  | **(44 067,80)** | **(4 984,07)** |  |  | **(4 984,07)** |  |
|  | **Прайс** | **Труба профильная 50х25х2  Баз.цена=41 949.15/6.83 Тек.цена=49 500.00/1.18** | **0,0184 т** | **(41 949,15)** |  | **(41 949,15)** | **(771,65)** |  |  | **(771,65)** |  |
|  | **Прайс-лист** | **Квадрат 10х10  Баз.цена=39 830.51/6.83 Тек.цена=47 000.00/1.18** | **0,55425 т** | **(39 830,51)** |  | **(39 830,51)** | **(22 076,06)** |  |  | **(22 076,06)** |  |
| **19** | **ТЕР13-03-002-04** | **Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021** *НР: 33,21/224,37; 90/90% ФОТ Кн1=0,9  СП: 24,60/166,20; 70/70% ФОТ Кп1=0,85* | **0,68438 100 м2 окрашиваемой поверхности** | **342,73 59,21** | **9,49 0,10** | **274,03** | **235** | **41** | **6 0** | **188** | **5,31 3,63406** |
| **20** | **ТЕР13-03-004-26** | **Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115** *НР: 20,25/137,70; 90/90% ФОТ Кн1=0,9  СП: 15,00/102,00; 70/70% ФОТ Кп1=0,85* | **0,68438 100 м2 окрашиваемой поверхности** | **350,65 36,39** | **6,28 0,10** | **307,98** | **240** | **25** | **4 0** | **211** | **3,83 2,62118** |
|  |  |  |  |  |  | **в базовых ценах** | **в текущих ценах** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого ПЗ по разделу 3:** |  |  |  | **17 788** | **121 499** |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 4 084 | 27 904 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 3 916 | 26 752 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 168 | 1 152 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 2 242 | 15 321 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 809 | 5 519 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 10 821 | 73 907 |  |  |  |  |
|  |  | **Накладные расходы** |  |  |  | 3 647 | 24 918 |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная прибыль** |  |  |  | 2 347 | 16 038 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3** |  |  |  | **23 782** | **162 455** |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу 3** |  |  |  | **23 782** | **162 455** |  |  |  |  |
|  |  | **Итого ПЗ по смете, в т.ч:** |  |  |  | **95 249** | **650 539** |  |  |  |  |
|  |  | **[Прочие объекты#Ивсего=6.83]** |  |  |  | **95 249** | **650 539** |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 5 404 | 36 906 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 932 | 6 367 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 9 874 | 67 448 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 64 899 | 443 245 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 15 072 | 102 940 |  |  |  |  |
|  |  | **Накладные расходы** |  |  |  | **6 521** | **44 535** |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Ремонт: Благоустройство 104/104% ФОТ | | |  | 708 | 4 839 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Автомобильные дороги 142/142% ФОТ | | |  | 1 153 | 7 864 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Ремонт: Благоустройство 104/104% ФОТ | | |  | 132 | 904 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Автомобильные дороги 142/142% ФОТ | | |  | 856 | 5 842 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ Кн1=0.9 | | |  | 25 | 168 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 130/130% ФОТ Кн1=0.9 | | |  | 461 | 3 155 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 75/75% ФОТ | | |  | 1 202 | 8 208 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ Кн1=0.9 | | |  | 606 | 4 141 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Ремонт: Благоустройство 104/104% ФОТ | | |  | 1 325 | 9 052 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/90% ФОТ Кн1=0.9 | | |  | 53 | 362 |  |  |  |  |
|  |  | **Сметная прибыль** |  |  |  | **3 991** | **27 253** |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Ремонт: Благоустройство 60/60% ФОТ | | |  | 409 | 2 792 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 1" | Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 658 | 4 486 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Ремонт: Благоустройство 60/60% ФОТ | | |  | 76 | 521 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Автомобильные дороги 95/95% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 488 | 3 332 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 2" | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 12 | 84 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве промышленном 85/85% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 284 | 1 942 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Ремонт: Земляные работы, выполняемые ручным способом 45/45% ФОТ | | |  | 721 | 4 925 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 539 | 3 681 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Ремонт: Благоустройство 60/60% ФОТ | | |  | 764 | 5 222 |  |  |  |  |
|  | "Раздел 3" | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/70% ФОТ Кп1=0.85 | | |  | 40 | 268 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого по смете Прочие объекты (Ивсего=6.83)** |  |  |  | **105 761** | **722 348** |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  | 2 115 | 14 447 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 107 876 | 736 795 |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.100; П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 19 418 | 132 623 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете** |  |  |  | **127 294** | **869 418** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Составил: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н.Бутусова |
|  |
|  |
| Проверил: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |